PROCEDURE D’ ECHANGE DE DISQUE DUR XBOX
· Télécharger le fichier CD boot Evolution X sur le site
· Graver le fichier .ISO sur un CDRW car sur un CDR cela ne fonctionne pas.

· Ouvrir Nero burning ROM

· A l’ouverture de Nero faite Cancel sur cette fenêtre.
[image: image1.png]Mired Mode CD

z
H

o Moo |aun |

Caching

IV Esche ek o dik ek
IV Cache fles smaller than

B k8

Nero Express.

21|
New

Cancel

Open.





· Ensuite faite file ------- Open et cette fenêtre s’ouvre 
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· Dans cette fenêtre sélectionner dans type l’option Image Files (*.nrg,*.iso,*.cue)
· Ensuite sélectionner le fichier Evox.iso dans le répertoire ou il a été sauvegardé et faire ouvrir
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· Une dernière fenêtre s’ouvre en vous proposant de graver le CD faire attention que finalize soit cochée et graver le CD à la plus petite vitesse 4X ou 8X.

Maintenant il faut préparer votre PC. Il faut faire un clic droit sur le voisinage réseau et ensuite propriété.

Une fenêtre comme celle-ci doit s’ouvrir. Vous devez vérifier dans la colonne Etat que la carte à bien le statut Activé, si ce n’est pas le cas faire un clic droit et faire Activer.
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Faire un clic droit sur la carte réseau que vous allez utiliser pour la connexion réseau avec la Xbox et faire propriété une autre fenêtre s’ouvre comme celle-ci
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Cliquer sur Protocole Internet et cliquer sur propriétés, cette fenêtre s’ouvre
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Si Obtenir une adresse IP automatiquement est cochée cliquer sur Utiliser l’adresse IP suivante et mettre les adresses comme si dessus et cliquer sur OK puis OK.
Relier votre PC à la XBOX en utilisant un câble croisé
Une fois votre CD terminé, il vous suffit de booter dessus, pour voir apparaître la mire Evox avec les menus. Si vous arrivez sur le dashboard Microsoft c’est que le CD n’ a pas été prit en compte, c’est souvent le cas pour le lecteur Thomson, dans ce cas il faut rebooter tant que la mire n’apparaît pas.
Si la connexion est bonne vous devez voir apparaître sur l’écran de télévision, l’adresse de la XBOX qui est 192.168.0.10

La première étape consiste à sauvegarder sur votre PC les partitions C, E, F X, Y, Z avec votre logiciel FTP (par exemple FLASHFXP).

Ensuite si vous désirez utiliser l’ancien DD sur un autre système, il faut delocker le DD, dans ce cas aller dans le menu outils systems et faire unlock HDD.
Vous pouvez à présent remplacer l’ancien DD par le nouveau et booter de nouveau sur le CD Evolution X.

Maintenant, il faut formater le nouveau DD en sélectionnant l’option Remise à 0 du DD
Il ne vous reste juste à transférer vos partitions C, E, F X, Y, Z sur votre nouveau DD avec votre logiciel FTP.

Vous pouvez aussi locker votre DD avec le menu Outils systems pour pouvoir booter en mode puce désactivée sans avoir de messages d’erreurs.
